6

Tabel 6.0

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dyre-type | Staldnavn | a StaldID- og navn, DCE | Prod.-areal, m2 dyr | Kumme-areal, % af prod.-areal | Udslus-nings interval, dage  e | Udbredelse, gylle ab dyr pr. dyretype, % b | Tørstof ab dyr, kt/år | Tørstof ab dyr, kg/ton | Gylle ab dyr,   kt/år | Gylle ab lager,   kt/år |
| Små-grise | Toklimastald m. delvis spaltegulv | **20** (Toklimastald m. delvis spaltegulv) | 0,3 | 81 | 27 | 81 | 172 | 73,1 | 2357 | 3405 |
| Drænet gulv + spalter (50/50) | **46** (Drænet gulv + spalter (50/50)) | 0,3 | 114 | 54 | 18 | 39 | 73,1 | 528 | 763 |
| Slagte-svin | Drænet gulv + spalter (33/67) | **47** (Drænet gulv + spalter (33/67)) | 0,65 | 114 | 30 | 49 | 352 | 78,4 | 4490 | 4948 |
| Delvist spaltegulv (50-75 % fast gulv) | **72** (Delvist spaltegulv (50-75 % fast gulv)) | 0,65 | 47 | 15 | 11 | 81 | 78,4 | 1038 | 1123 |
| Delvist spaltegulv (25-49 % fast gulv) | **73** (Delvist spaltegulv (25-49 % fast gulv)) | 0,65 | 89 | 22 | 37 | 268 | 78,4 | 3415 | 3693 |
| Søer | Drægtighedsstalde., løs + individuel, delvis spalte c | **8** (Dybstrøelse + fast gulv),  **10** (Dybstrøelse + spaltegulv),  **60** (Løbe afd., individuel, delvis spalte),  **63** (Løbe afd., løs, delvis spalte),  **79** (Dybstrø hele arealet inde. Løbegård med fast/drænet gulv + spaltegulv (50%/50%),  **80** (Delvis spaltegulv inde. Løbegård med fast/drænet gulv + spaltegulv (50%/50%)) | 2,3 | 50 | 36 | 69 | 208 | 76,6 | 2715 | 3943 |
| Farestalde., kassesti, delvis spalte | **64** (Fare afd., kassesti, delvis spalte) | 4,5 | 50 | 35 | 25 | 75 | 76,6 | 974 | 1415 |
| Farestalde., kassesti, fuldspalte | **65** (Fare afd., kassesti, fuldspalte) | 4,5 | 100 | 35 | 5 | 15 | 76,6 | 193 | 280 |
| Kvæg | Sengebåse, spalter, bagskyl/ringkanalanlæg | **6** (Sengebåse, spalter, bagskyl/ringkanalanlæg),  **13** (Dybstrøelse, spalter, bagskyl/ringkanalanlæg) | 8,0 | 68 | 24 | 38 | 804 | 110 | 7302 | 8636 |
| Sengebåse, fast gulv, skraberanlæg | **5** (Sengebåse, fast gulv, skraberanlæg)  **11** (Dybstrøelse, fast gulv, skraberanlæg) | 8,0 | 2,6 | 1 | 15 | 317 | 109 | 2895 | 3424 |
| Sengebåse, spalter, skraberanlæg d | **7** (Sengebåse, spalter, skraberanlæg),  **14** (Dybstrøelse, spalter, skraberanlæg) | 8,0 | 2,6 | 1 | 19 | 390 | 109 | 3581 | 4234 |
| Sengebåse, drænet-fast gulv, 2% hæld, skrab d | **49** (Sengebåse, fast gulv, 2% hæld, skrab) | 8,0 | 2,6 | 1 | 6 | 120 | 109 | 1102 | 1303 |
| Andre gyllebaserede staldsystemer d | **2** (Spaltegulvbokse),  **4** (Bindestald m. riste) | 8,0 | 2,6 | 1 | 4 | 93 | 134 | 695 | 819 |

a StaldID og-navn som angivet i DCE aktivitetsdata (Albrektsen et al., 2023).

b Udbredelse baseret på gylleudskillelse ab dyr inden for hver dyretype. Staldtyper uden gyllesystemer er ikke medtaget, hvorfor udbredelsen ikke summerer op til 100% inden for hver dyretype.

c Drægtighedsstalde inkl. løbeafsnit (også kaldet løbe- /drægtighedsstalde) med løse og individuelt søer i bokse er slået sammen, da der er usikkerhed omkring fordelingen. Således bruges produktions-og kummeareal for løse søer for alle søer i drægtighedsstalde, da søer i individuelle bokse udfases henimod 2032 og vurderes at udgøre en mindre andel af søer i løbe-/drægtighedsstalde pr. 2021.

d Mangelfuld viden om kummeareal. I estimater antages derfor at disse stalde har samme CH4 udledning som ”Sengebåse, fast gulv, skraberanlæg”.

e Efter udslusning regnes der som standard med 5 cm restgylle i svinestalde og 40 cm restgylle i kvægstalde.

Hyppig udslusning

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dyre-og staldtype | Tek. anvendt | CH4,  kg CH4 /ton | | | N2O,  Kg N2O/  ton | Udbredelse,   % | | Reduktion  netto | |
|  |  | Stald | Lager | Total |  | 2022 | Poten-tiale | kg CO2e-/ton | kt CO2e/-stald-type |
| Kvæg, Sengebåse, spalter, bagskyl/ringkanalanlæg | Nej | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 0,05 | 0 | 100 | 18,8 | 137 |
| Ja | 0,1 | 2,7 | 2,8 | 0,05 |
| Slagtesvin, Drænet gulv + spalter (33/67) | Nej | 2,2 | 3,0 | 5,1 | 0,05 | 0 | 100 | 10,7 | 48,2 |
| Ja | 1 | 3,8 | 4,8 | 0,05 |
| LS\*\* | 0,2 | 4,3 | 4,5 | 0,05 | 0 | 100 | 19,0 | 83,4 |
| Slagtesvin, Delvist spaltegulv (25-49 % fast gulv) | Nej | 1,7 | 3,3 | 5,0 | 0,05 | 0 | 100 | 7,4 | 25,4 |
| Ja | 0,9 | 3,8 | 4,7 | 0,05 |
| LS\*\* | 0,2 | 4,3 | 4,5 | 0,05 | 0 | 100 | 14,3 | 49,1 |
| Slagtesvin, Delvist spaltegulv (50-75 % fast gulv) | Nej | 1,1 | 3,7 | 4,8 | 0,05 | 0 | 100 | 4,3 | 4,4 |
| Ja | 0,7 | 4,0 | 4,7 | 0,04 |
| LS\*\* | 0,1 | 4,3 | 4,5 | 0,04 | 0 | 100 | 9,6 | 10,0 |
| Søer, Drægtighedstalde, løs + individuel, delvis spalte | Nej | 2,4 | 2,6 | 5,0 | 0,05 | 40 | 100 | 12,4 | 19,4 |
| Ja | 0,1 | 3,6 | 4,6 | 0,05 |
| LS\*\* | 0,2 | 4,1 | 4,3 | 0,06 | 40 | 100 | 20,5 | 32,3 |
| Søer, Farestalde, kassesti, delvis spalte | Nej | 2,3 | 2,7 | 5,0 | 0,05 | 0 | 100 | 12,0 | 11,7 |
| Ja | 1,1 | 3,5 | 4,6 | 0,05 |
| Smågrise, Toklimastald m. delvis spaltegulv | Nej | 1,9 | 2,7 | 4,7 | 0,04 | 0 | 100 | 8,4 | 19,8 |
| Ja | 1,1 | 3,3 | 4,4 | 0,04 |
| **Kvægstalde, vægtet gennemsnit** | Nej | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 0,05 | 0 | 100 | **18,8** | **137** |
| Ja | 0,1 | 2,7 | 2,8 | 0,05 |
| **Svinestalde, vægtet gennemsnit** | Nej | 2,0 | 2,9 | 5,0 | 0,05 | 6,9 | 100 | **9,8** | **129** |
| Ja | 1,0 | 3,6 | 4,6 | 0,05 |

Forsuring

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dyre- og staldtype | Tek. Anvendt | CH4,  kg CH4 /ton | | | N2O, kg N2O/ton | Udbredelse,   % | | Reduktion  netto | |
|  |  | Stald | Lager | Total | Total | 2022 | Poten-tiale | kg CO2e-/ton | kt CO2e/-stald-type |
| Kvæg, Sengebåse, spalter, bagskyl/ringkanalanlæg | Nej | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 0,05 | 6,2 | 100 | 68,9 | 472 |
| Ja | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 0,05 |
| Slagtesvin, Drænet gulv + spalter (33/67) | Nej | 2,2 | 3,0 | 5,1 | 0,05 | 2,5 | 100 | 103 | 450 |
| Ja | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,05 |
| Slagtesvin, Delvist spaltegulv(25-49 % fast gulv) | Nej | 1,7 | 3,3 | 5,0 | 0,05 | 2,5 | 100 | 99,2 | 330 |
| Ja | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 0,05 |
| Slagtesvin, Delvist spaltegulv(50-75 % fast gulv) | Nej | 1,1 | 3,7 | 4,8 | 0,05 | 2,5 | 100 | 95,3 | 96,4 |
| Ja | 0,3 | 1,1 | 1,4 | 0,04 |
| Søer, Drægtighedstalde, løs + individuel, delvis spalte | Nej | 2,4 | 2,6 | 5,0 | 0,05 | 2,4 | 100 | 100 | 256 |
| Ja | 0,7 | 0,8 | 1,5 | 0,05 |
| Søer, Farestalde, kassesti,delvis spalte | Nej | 2,3 | 2,7 | 5,0 | 0,05 | 2,4 | 100 | 99,6 | 94,7 |
| Ja | 0,7 | 0,8 | 1,5 | 0,05 |
| Søer, Farestalde, kassesti, fuldspalte | Nej | 2,8 | 2,4 | 5,2 | 0,06 | 2,4 | 100 | 104 | 19,5 |
| Ja | 0,8 | 0,7 | 1,5 | 0,05 |
| Smågrise, Toklimastald m,delvis spaltegulv | Nej | 1,9 | 2,7 | 4,7 | 0,04 | 1,4 | 100 | 92,2 | 214 |
| Ja | 0,6 | 0,8 | 1,4 | 0,03 |
| Smågrise, Drænet gulv + spalter (50/50) | Nej | 3,1 | 2,0 | 5,0 | 0,04 | 1,4 | 100 | 100,2 | 52,2 |
| Ja | 0,9 | 0,6 | 1,5 | 0,04 |
| **Kvægstalde, vægtet gennemsnit** | Nej | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 0,05 | 6,2 | 100 | **68,9** | **472** |
| Ja | 0,6 | 0,6 | 1,1 | 0,05 |
| **Svinestalde, vægtet gennemsnit** | Nej | 2,0 | 2,9 | 5,0 | 0,05 | 2,3 | 100 | **99,2** | **1513** |
| Ja | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,04 |

Køling

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dyre- og staldtype | Tek. Anvendt | CH4,  kg CH4 /ton | | | N2O, kg N2O/ton | Udbredelse,   % | | Reduktion  netto | |
|  |  | Stald | Lager | Total | Total | 2022 | Poten-tiale | kg CO2e-/ton | kt CO2e/-stald-type |
| Slagtesvin, Drænet gulv + spalter (33/67) | Nej | 2,2 | 3,0 | 5,1 | 0,05 | 5,1 | 100 | 4,4 | 18,8 |
| Ja | 1,8 | 3,2 | 5,0 | 0,04 |
| Slagtesvin, Delvist spaltegulv(25-49 % fast gulv) | Nej | 1,7 | 3,3 | 5,0 | 0,05 | 5,1 | 100 | 3,0 | 9,8 |
| Ja | 1,4 | 3,5 | 4,9 | 0,04 |
| Slagtesvin, Delvist spaltegulv(50-75 % fast gulv) | Nej | 1,1 | 3,7 | 4,8 | 0,05 | 5,1 | 100 | 1,8 | 1,8 |
| Ja | 0,9 | 3,8 | 4,7 | 0,04 |
| Søer, Drægtighedstalde, løs + individuel, delvis spalte | Nej | 2,4 | 2,6 | 5,0 | 0,05 | 10,2 | 100 | 3,7 | 8,8 |
| Ja | 2,0 | 2,9 | 4,9 | 0,05 |
| Søer, Farestalde, kassesti,delvis spalte | Nej | 2,3 | 2,7 | 5,0 | 0,05 | 10,2 | 100 | 3,1 | 2,9 |
| Ja | 2,0 | 2,9 | 4,6 | 0,05 |
| Søer, Farestalde, kassesti, fuldspalte | Nej | 2,8 | 2,4 | 5,2 | 0,06 | 10,2 | 100 | 5,4 | 0,9 |
| Ja | 2,4 | 2,6 | 5,0 | 0,05 |
| Smågrise, Toklimastald m,delvis spaltegulv | Nej | 1,9 | 2,7 | 4,7 | 0,04 | 4,4 | 100 | 2,4 | 5,3 |
| Ja | 1,6 | 2,9 | 4,6 | 0,04 |
| Smågrise, Drænet gulv + spalter (50/50) | Nej | 3,1 | 2,0 | 5,0 | 0,04 | 4,4 | 100 | 4,2 | 2,1 |
| Ja | 2,6 | 2,3 | 4,9 | 0,04 |
| **Svinestalde, vægtet gennemsnit** | Nej | 2,0 | 2,9 | 5,0 | 0,05 | 6,2 | 100 | **3,5** | **50,6** |
| Ja | 1,7 | 3,2 | 4,9 | 0,04 |

Lavdosis forsuring

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dyre-og staldtype | Tek. Anvendt | CH4,  kg CH4 /ton | | | N2O, kg N2O/ton | Udbredelse,   % | | Reduktion  netto | |
|  |  | Stald | Lager | Total | Total | 2022 | Poten-tiale | kg CO2e-/ton | kt CO2e/-stald-type |
| Kvæg, Sengebåse, spalter, bagskyl/ringkanalanlæg | Nej | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 0,05 | 0 | 100 | 40,2 | 293 |
| Ja | 1,5 | 0,6 | 2,1 | 0,05 |
| Kvæg, Sengebåse, fast gulv, skraberanlæg | Nej | 0,1 | 2,7 | 2,8 | 0,05 | 0 | 100 | 53,8 | 156 |
| Ja | 0,1 | 0,8 | 0,9 | 0,05 |
| Kvæg, Sengebåse, spalter, skraberanlæg | Nej | 0,1 | 2,7 | 2,8 | 0,05 | 0 | 100 | 53,8 | 193 |
| Ja | 0,1 | 0,8 | 0,9 | 0,05 |
| Kvæg, Sengebåse, fast gulv, 2% hæld, skrab | Nej | 0,1 | 2,7 | 2,8 | 0,05 | 0 | 100 | 53,8 | 59,3 |
| Ja | 0,1 | 0,8 | 0,9 | 0,05 |
| Kvæg, andre stalde med hyppig udslusning | Nej | 0,1 | 2,7 | 2,8 | 0,05 | 0 | 100 | 53,8 | 37,4 |
| Ja | 0,1 | 0,8 | 0,9 | 0,05 |
| Slagtesvin, Drænet gulv + spalter (33/67) | Nej | 2,2 | 3,0 | 5,1 | 0,05 | 0 | 100 | 59,6 | 267 |
| Ja | 2,2 | 0,9 | 3,0 | 0,05 |
| Slagtesvin, Delvist spaltegulv (25-49 % fast gulv) | Nej | 1,7 | 3,3 | 5,0 | 0,05 | 0 | 100 | 64,8 | 221 |
| Ja | 1,7 | 1,0 | 2,7 | 0,05 |
| Slagtesvin, Delvist spaltegulv (50-75 % fast gulv) | Nej | 1,1 | 3,7 | 4,8 | 0,05 | 0 | 100 | 71,9 | 74,7 |
| Ja | 1,1 | 1,1 | 2,2 | 0,05 |
| Søer, Drægtighedstalde, løs + individuel, delvis spalte | Nej | 2,4 | 2,6 | 5,0 | 0,05 | 0 | 100 | 52,0 | 136 |
| Ja | 2,4 | 0,8 | 3,2 | 0,05 |
| Søer, Farestalde, kassesti, delvis spalte | Nej | 2,3 | 2,7 | 5,0 | 0,05 | 0 | 100 | 52,5 | 51,2 |
| Ja | 2,3 | 0,8 | 3,1 | 0,05 |
| Søer, Farestalde, kassesti, fuldspalte | Nej | 2,8 | 2,4 | 5,2 | 0,06 | 0 | 100 | 46,8 | 9,0 |
| Ja | 2,8 | 0,7 | 3,5 | 0,06 |
| Smågrise, Toklimastald m, delvis spaltegulv | Nej | 1,9 | 2,7 | 4,7 | 0,04 | 0 | 100 | 53,6 | 126 |
| Ja | 1,9 | 0,8 | 2,8 | 0,04 |
| Smågrise, Drænet gulv + spalter (50/50) | Nej | 3,1 | 2,0 | 5,0 | 0,04 | 0 | 100 | 39,1 | 20,7 |
| Ja | 3,1 | 0,6 | 3,7 | 0,04 |
| **Kvægstalde, vægtet gennemsnit** | Nej | 0,7 | 2,4 | 3,1 | 0,05 | 0 | 100 | **47,4** | **739** |
| Ja | 0,7 | 0,7 | 1,4 | 0,05 |
| **Svinestalde, vægtet gennemsnit** | Nej | 2,0 | 2,9 | 5,0 | 0,05 | 0 | 100 | **58,1** | **907** |
| Ja | 2,0 | 0,9 | 2,9 | 0,05 |

Bioforgasning

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dyre-og staldtype | Tek. Anvendt | CH4,  kg CH4 /ton | | | N2O, kg N2O/ton | For-træng-ning | Udbredelse,   % | | Reduktion  netto | |
|  |  | Stald | Lager | Total | Total | kg  CO2/  ton | 2022 | Poten-tiale | kg CO2e-/ton | kt CO2e/-stald-type |
| Kvæg, Sengebåse, spalter, bagskyl/ringkanalanlæg | Nej | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 0,05 |  | 31 | 100 | 40,2 | 293 |
| Ja | 1,5 | 0,3 | 1,8 | 0,01 | 28,5 |
| Kvæg, Sengebåse, fast gulv, skraberanlæg | Nej | 0,1 | 2,7 | 2,8 | 0,05 |  | 31 | 100 | 53,8 | 156 |
| Ja | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,02 | 31,9 |
| Kvæg, Sengebåse, spalter, skraberanlæg | Nej | 0,1 | 2,7 | 2,8 | 0,05 |  | 31 | 100 | 53,8 | 193 |
| Ja | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,02 | 31,9 |
| Kvæg, Sengebåse, fast gulv, 2% hæld, skrab | Nej | 0,1 | 2,7 | 2,8 | 0,05 |  | 31 | 100 | 53,8 | 59,3 |
| Ja | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,02 | 31,9 |
| Kvæg, andre stalde med hyppig udslusning | Nej | 0,1 | 2,7 | 2,8 | 0,05 |  | 31 | 100 | 53,8 | 37,4 |
| Ja | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,02 | 31,9 |
| Slagtesvin, Drænet gulv + spalter (33/67) | Nej | 2,2 | 3,0 | 5,1 | 0,05 |  | 20 | 100 | 59,6 | 267 |
| Ja | 2,3 | 0,1 | 2,5 | 0,02 | 22,8 |
| Slagtesvin, Delvist spaltegulv (25-49 % fast gulv) | Nej | 1,7 | 3,3 | 5,0 | 0,05 |  | 20 | 100 | 64,8 | 221 |
| Ja | 1,9 | 0,1 | 2,0 | 0,02 | 24,3 |
| Slagtesvin, Delvist spaltegulv (50-75 % fast gulv) | Nej | 1,1 | 3,7 | 4,8 | 0,05 |  | 20 | 100 | 71,9 | 74,7 |
| Ja | 1,4 | 0,2 | 1,5 | 0,01 | 26,0 |
| Søer, Drægtighedstalde, løs + individuel, delvis spalte | Nej | 2,4 | 2,6 | 5,0 | 0,05 |  | 20 | 100 | 52,0 | 136 |
| Ja | 2,5 | 0,1 | 2,7 | 0,02 | 20,8 |
| Søer, Farestalde, kassesti, delvis spalte | Nej | 2,3 | 2,7 | 5,0 | 0,05 |  | 20 | 100 | 52,5 | 51,2 |
| Ja | 2,5 | 0,1 | 2,6 | 0,02 | 21,0 |
| Søer, Farestalde, kassesti, fuldspalte | Nej | 2,8 | 2,4 | 5,2 | 0,06 |  | 20 | 100 | 46,8 | 9,0 |
| Ja | 2,9 | 0,1 | 3,0 | 0,02 | 19,6 |
| Smågrise, Toklimastald m, delvis spaltegulv | Nej | 1,9 | 2,7 | 4,7 | 0,04 |  | 20 | 100 | 53,6 | 126 |
| Ja | 2,1 | 0,1 | 2,2 | 0,01 | 20,8 |
| Smågrise, Drænet gulv + spalter (50/50) | Nej | 3,1 | 2,0 | 5,0 | 0,04 |  | 20 | 100 | 39,1 | 20,7 |
| Ja | 3,2 | 0,1 | 2,3 | 0,01 | 17,4 |
| **Kvægstalde, vægtet gennemsnit** | Nej | 0,7 | 2,4 | 3,1 | 0,05 |  | 31 | 100 | **47,4** | **739** |
| Ja | 0,8 | 0,3 | 1,1 | 0,01 | 30,3 |
| **Svinestalde, vægtet gennemsnit** | Nej | 2,0 | 2,9 | 5,0 | 0,05 |  | 20 | 100 | **58,1** | **907** |
| Ja | 2,2 | 0,1 | 2,3 | 0,02 | 22,4 |

Afbrænding

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dyre-og staldtype | Tek. Anvendt | CH4,  kg CH4 /ton | | | N2O, kg N2O/ton | Udbredelse,   % | | Reduktion  netto | |
|  |  | Stald | Lager | Total | Total | 2022 | Poten-tiale | kg CO2e-/ton | kt CO2e/-stald-type |
| Kvæg, Sengebåse, spalter, bagskyl/ringkanalanlæg | Nej | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 0,05 | 0 | 100 | 36,5 | 267 |
| Ja | 1,5 | 0,7 | 2,1 | 0,05 |
| Kvæg, Sengebåse, fast gulv, skraberanlæg | Nej | 0,1 | 2,7 | 2,8 | 0,05 | 0 | 100 | 49,0 | 142 |
| Ja | 0,1 | 1,0 | 0,9 | 0,05 |
| Kvæg, Sengebåse, spalter, skraberanlæg | Nej | 0,1 | 2,7 | 2,8 | 0,05 | 0 | 100 | 49,0 | 175 |
| Ja | 0,1 | 1,0 | 0,9 | 0,05 |
| Kvæg, Sengebåse, fast gulv, 2% hæld, skrab | Nej | 0,1 | 2,7 | 2,8 | 0,05 | 0 | 100 | 49,0 | 54,0 |
| Ja | 0,1 | 1,0 | 0,9 | 0,05 |
| Kvæg, andre stalde med hyppig udslusning | Nej | 0,1 | 2,7 | 2,8 | 0,05 | 0 | 100 | 49,0 | 34,0 |
| Ja | 0,1 | 1,0 | 0,9 | 0,05 |
| Slagtesvin, Drænet gulv + spalter (33/67) | Nej | 2,2 | 3,0 | 5,1 | 0,05 | 0 | 100 | 54,4 | 244 |
| Ja | 2,2 | 1,1 | 3,0 | 0,05 |
| Slagtesvin, Delvist spaltegulv (25-49 % fast gulv) | Nej | 1,7 | 3,3 | 5,0 | 0,05 | 0 | 100 | 59,1 | 202 |
| Ja | 1,7 | 1,2 | 2,7 | 0,05 |
| Slagtesvin, Delvist spaltegulv (50-75 % fast gulv) | Nej | 1,1 | 3,7 | 4,8 | 0,05 | 0 | 100 | 65,6 | 68,1 |
| Ja | 1,1 | 1,3 | 2,2 | 0,05 |
| Søer, Drægtighedstalde, løs + individuel, delvis spalte | Nej | 2,4 | 2,6 | 5,0 | 0,05 | 0 | 100 | 47,3 | 124 |
| Ja | 2,4 | 1,0 | 3,2 | 0,05 |
| Søer, Farestalde, kassesti, delvis spalte | Nej | 2,3 | 2,7 | 5,0 | 0,05 | 0 | 100 | 47,9 | 46,6 |
| Ja | 2,3 | 1,0 | 3,1 | 0,05 |
| Søer, Farestalde, kassesti, fuldspalte | Nej | 2,8 | 2,4 | 5,2 | 0,06 | 0 | 100 | 42,7 | 8,2 |
| Ja | 2,8 | 0,9 | 3,5 | 0,06 |
| Smågrise, Toklimastald m, delvis spaltegulv | Nej | 1,9 | 2,7 | 4,7 | 0,04 | 0 | 100 | 48,9 | 115 |
| Ja | 1,9 | 1,0 | 2,8 | 0,04 |
| Smågrise, Drænet gulv + spalter (50/50) | Nej | 3,1 | 2,0 | 5,0 | 0,04 | 0 | 100 | 35,6 | 18,8 |
| Ja | 3,1 | 0,7 | 3,7 | 0,04 |
| **Kvægstalde, vægtet gennemsnit** | Nej | 0,7 | 2,4 | 3,1 | 0,05 | 0 | 100 | **43,2** | **672** |
| Ja | 0,7 | 0,9 | 1,6 | 0,05 |
| **Svinestalde, vægtet gennemsnit** | Nej | 2,0 | 2,9 | 5,0 | 0,05 | 0 | 100 | **52,9** | **827** |
| Ja | 2,0 | 1,1 | 3,1 | 0,05 |

Overdækning ventilation

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dyre-og staldtype | Tek. Anvendt | CH4,  kg CH4 /ton | | | N2O, kg N2O/ton | Udbredelse,   % | | Reduktion  netto | |
|  |  | Stald | Lager | Total | Total | 2022 | Poten-tiale | kg CO2e-/ton | kt CO2e/-stald-type |
| Kvæg, Sengebåse, spalter, bagskyl/ringkanalanlæg | Nej | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 0,05 | 0 | 100 | 22,8 | 167 |
| Ja | 1,5 | 1,2 | 2,7 | 0,05 |
| Kvæg, Sengebåse, fast gulv, skraberanlæg | Nej | 0,1 | 2,7 | 2,8 | 0,05 | 0 | 100 | 30,6 | 88,7 |
| Ja | 0,1 | 1,6 | 1,7 | 0,05 |
| Kvæg, Sengebåse, spalter, skraberanlæg | Nej | 0,1 | 2,7 | 2,8 | 0,05 | 0 | 100 | 30,6 | 110 |
| Ja | 0,1 | 1,6 | 1,7 | 0,05 |
| Kvæg, Sengebåse, fast gulv, 2% hæld, skrab | Nej | 0,1 | 2,7 | 2,8 | 0,05 | 0 | 100 | 30,6 | 33,7 |
| Ja | 0,1 | 1,6 | 1,7 | 0,05 |
| Kvæg, andre stalde med hyppig udslusning | Nej | 0,1 | 2,7 | 2,8 | 0,05 | 0 | 100 | 30,6 | 21,3 |
| Ja | 0,1 | 1,6 | 1,7 | 0,05 |
| Slagtesvin, Drænet gulv + spalter (33/67) | Nej | 2,2 | 3,0 | 5,1 | 0,05 | 0 | 100 | 34,2 | 153 |
| Ja | 2,2 | 1,8 | 3,9 | 0,05 |
| Slagtesvin, Delvist spaltegulv (25-49 % fast gulv) | Nej | 1,7 | 3,3 | 5,0 | 0,05 | 0 | 100 | 36,9 | 126 |
| Ja | 1,7 | 2,0 | 3,7 | 0,05 |
| Slagtesvin, Delvist spaltegulv (50-75 % fast gulv) | Nej | 1,1 | 3,7 | 4,8 | 0,05 | 0 | 100 | 41,0 | 42,6 |
| Ja | 1,1 | 2,2 | 3,3 | 0,05 |
| Søer, Drægtighedstalde, løs + individuel, delvis spalte | Nej | 2,4 | 2,6 | 5,0 | 0,05 | 0 | 100 | 29,6 | 77,6 |
| Ja | 2,4 | 1,6 | 4,0 | 0,05 |
| Søer, Farestalde, kassesti, delvis spalte | Nej | 2,3 | 2,7 | 5,0 | 0,05 | 0 | 100 | 29,9 | 29,1 |
| Ja | 2,3 | 1,6 | 3,9 | 0,05 |
| Søer, Farestalde, kassesti, fuldspalte | Nej | 2,8 | 2,4 | 5,2 | 0,06 | 0 | 100 | 26,7 | 5,1 |
| Ja | 2,8 | 1,4 | 4,2 | 0,06 |
| Smågrise, Toklimastald m, delvis spaltegulv | Nej | 1,9 | 2,7 | 4,7 | 0,04 | 0 | 100 | 30,5 | 72,0 |
| Ja | 1,9 | 1,6 | 3,6 | 0,04 |
| Smågrise, Drænet gulv + spalter (50/50) | Nej | 3,1 | 2,0 | 5,0 | 0,04 | 0 | 100 | 22,3 | 11,8 |
| Ja | 3,1 | 1,2 | 4,3 | 0,04 |
| **Kvægstalde, vægtet gennemsnit** | Nej | 0,7 | 2,4 | 3,1 | 0,05 | 0 | 100 | **27,0** | **420** |
| Ja | 0,7 | 1,4 | 2,2 | 0,05 |
| **Svinestalde, vægtet gennemsnit** | Nej | 2,0 | 2,9 | 5,0 | 0,05 | 0 | 100 | **33,1** | **518** |
| Ja | 2,0 | 1,8 | 3,8 | 0,05 |

Hyppig udslusning + biogas

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dyre-og staldtype | Tek. anvendt | CH4,  kg CH4 /ton | | | N2O,  Kg N2O/  ton | For-træng-ning | Udbredelse,   % | | Reduktion  netto | |
|  |  | Stald | Lager | Total |  | kg  CO2  /ton | 2022 | Poten-tiale | kg CO2e-/ton | kt CO2e/-stald-type |
| Kvæg, Sengebåse, spalter, bagskyl/ringkanalanlæg | Nej | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 0,05 |  | 31 | 100 | 125 | 631 |
| Ja | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,02 | 31,9 |
| Slagtesvin, Drænet gulv + spalter (33/67) | Nej | 2,2 | 3,0 | 5,1 | 0,05 |  | 20 | 100 | 141 | 505 |
| Ja | 1,2 | 0,2 | 1,4 | 0,02 | 26,4 |
| Slagtesvin, Delvist spaltegulv (25-49 % fast gulv) | Nej | 1,7 | 3,3 | 5,0 | 0,05 |  | 20 | 100 | 140 | 382 |
| Ja | 1,1 | 0,2 | 1,3 | 0,02 | 26,7 |
| Slagtesvin, Delvist spaltegulv (50-75 % fast gulv) | Nej | 1,1 | 3,7 | 4,8 | 0,05 |  | 20 | 100 | 141 | 117 |
| Ja | 0,9 | 0,2 | 1,1 | 0,01 | 27,4 |
| Søer, Drægtighedstalde, løs + individuel, delvis spalte | Nej | 2,4 | 1,6 | 4,0 | 0,05 |  | 52 | 100 | 136 | 171 |
| Ja | 1,3 | 0,1 | 1,4 | 0,02 | 24,9 |
| Søer, Farestalde, kassesti, delvis spalte | Nej | 2,3 | 2,7 | 5,0 | 0,05 |  | 20 | 100 | 135 | 106 |
| Ja | 1,3 | 0,1 | 1,4 | 0,02 | 24,9 |
| Smågrise, Toklimastald m. delvis spaltegulv | Nej | 1,9 | 2,7 | 4,7 | 0,04 |  | 20 | 100 | 123 | 232 |
| Ja | 1,2 | 0,1 | 1,4 | 0,01 | 23,6 |
| **Kvægstalde, vægtet gennemsnit** | Nej | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 0,05 |  | 31 | 100 | **137** | **631** |
| Ja | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,01 | 31,9 |
| **Svinestalde, vægtet gennemsnit** | Nej | 2,0 | 2,9 | 5,0 | 0,05 |  | 25 | 100 | **129** | **1512** |
| Ja | 1,2 | 0,2 | 1,4 | 0,02 | 25,6 |

Hyppig udslusning + overdækning

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dyre-og staldtype | Tek. anvendt | CH4,  kg CH4 /ton | | | N2O,  Kg N2O/  ton | Udbredelse,   % | | Reduktion  netto | |
|  |  | Stald | Lager | Total |  | 2022 | Poten-tiale | kg CO2e-/ton | kt CO2e/-stald-type |
| Kvæg, Sengebåse, spalter, bagskyl/ringkanalanlæg | Nej | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 0,05 | 0 | 100 | 49,4 | 360 |
| Ja | 0,1 | 1,6 | 1,7 | 0,05 |
| Slagtesvin, Drænet gulv + spalter (33/67) | Nej | 2,2 | 3,0 | 5,1 | 0,05 | 0 | 100 | 52,6 | 236 |
| Ja | 1,0 | 2,2 | 3,3 | 0,05 |
| Slagtesvin, Delvist spaltegulv (25-49 % fast gulv) | Nej | 1,7 | 3,3 | 5,0 | 0,05 | 0 | 100 | 50,2 | 171 |
| Ja | 0,9 | 2,3 | 3,2 | 0,05 |
| Slagtesvin, Delvist spaltegulv (50-75 % fast gulv) | Nej | 1,1 | 3,7 | 4,8 | 0,05 | 0 | 100 | 48,6 | 50,5 |
| Ja | 0,7 | 2,4 | 3,1 | 0,05 |
| Søer, Drægtighedstalde, løs + individuel, delvis spalte | Nej | 2,4 | 1,6 | 4,0 | 0,05 | 40 | 100 | 51,7 | 81,3 |
| Ja | 1,1 | 2,1 | 3,2 | 0,05 |
| Søer, Farestalde, kassesti, delvis spalte | Nej | 2,3 | 2,7 | 5,0 | 0,05 | 0 | 100 | 51,4 | 50,0 |
| Ja | 1,1 | 2,1 | 3,2 | 0,05 |
| Smågrise, Toklimastald m. delvis spaltegulv | Nej | 1,9 | 2,7 | 4,7 | 0,04 | 0 | 100 | 45,6 | 107 |
| Ja | 1,1 | 2,0 | 3,0 | 0,04 |
| **Kvægstalde, vægtet gennemsnit** | Nej | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 0,05 | 0 | 100 | **49,4** | **360** |
| Ja | 0,1 | 1,6 | 1,7 | 0,05 |
| **Svinestalde, vægtet gennemsnit** | Nej | 2,0 | 2,9 | 50 | 0,05 | 6,9 | 100 | **50,4** | **697** |
| Ja | 1,0 | 2,2 | 3,2 | 0,05 |

Hyppig udslusning + afbrænding

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dyre-og staldtype | Tek. anvendt | CH4,  kg CH4 /ton | | | N2O,  Kg N2O/  ton | Udbredelse,   % | | Reduktion  netto | |
|  |  | Stald | Lager | Total |  | 2022 | Poten-tiale | kg CO2e-/ton | kt CO2e/-stald-type |
| Kvæg, Sengebåse, spalter, bagskyl/ringkanalanlæg | Nej | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 0,05 | 0 | 100 | 67,7 | 495 |
| Ja | 0,1 | 1,0 | 1,1 | 0,05 |
| Slagtesvin, Drænet gulv + spalter (33/67) | Nej | 2,2 | 3,0 | 5,1 | 0,05 | 0 | 100 | 77,7 | 349 |
| Ja | 1,0 | 1,3 | 2,4 | 0,05 |
| Slagtesvin, Delvist spaltegulv (25-49 % fast gulv) | Nej | 1,7 | 3,3 | 5,0 | 0,05 | 0 | 100 | 75,8 | 259 |
| Ja | 0,9 | 1,4 | 2,3 | 0,05 |
| Slagtesvin, Delvist spaltegulv (50-75 % fast gulv) | Nej | 1,1 | 3,7 | 4,8 | 0,05 | 0 | 100 | 75,2 | 78,1 |
| Ja | 0,7 | 1,4 | 2,1 | 0,05 |
| Søer, Drægtighedstalde, løs + individuel, delvis spalte | Nej | 2,4 | 1,6 | 4,0 | 0,05 | 40 | 100 | 75,3 | 118 |
| Ja | 1,1 | 1,3 | 2,3 | 0,05 |
| Søer, Farestalde, kassesti, delvis spalte | Nej | 2,3 | 2,7 | 5,0 | 0,05 | 0 | 100 | 74,9 | 73,0 |
| Ja | 1,1 | 1,3 | 2,3 | 0,05 |
| Smågrise, Toklimastald m. delvis spaltegulv | Nej | 1,9 | 2,7 | 4,7 | 0,04 | 0 | 100 | 74,0 | 174 |
| Ja | 1,1 | 1,3 | 2,1 | 0,03 |
| **Kvægstalde, vægtet gennemsnit** | Nej | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 0,05 | 0 | 100 | **67,7** | **495** |
| Ja | 0,1 | 1,0 | 1,0 | 0,05 |
| **Svinestalde, vægtet gennemsnit** | Nej | 2,0 | 2,9 | 50 | 0,05 | 6,9 | 100 | **75,7** | **1052** |
| Ja | 1,0 | 1,3 | 2,3 | 0,05 |

Hyppig udslusning + lavdosis forsuring

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dyre-og staldtype | Tek. anvendt | CH4,  kg CH4 /ton | | | N2O,  Kg N2O/  ton | Udbredelse,   % | | Reduktion  netto | |
|  |  | Stald | Lager | Total |  | 2022 | Poten-tiale | kg CO2e-/ton | kt CO2e/-stald-type |
| Kvæg, Sengebåse, spalter, bagskyl/ringkanalanlæg | Nej | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 0,05 | 0 | 100 | 72,5 | 530 |
| Ja | 0,1 | 0,8 | 0,9 | 0,05 |
| Slagtesvin, Drænet gulv + spalter (33/67) | Nej | 2,2 | 3,0 | 5,1 | 0,05 | 0 | 100 | 84,2 | 378 |
| Ja | 1,0 | 1,1 | 2,1 | 0,05 |
| Slagtesvin, Delvist spaltegulv (25-49 % fast gulv) | Nej | 1,7 | 3,3 | 5,0 | 0,05 | 0 | 100 | 82,4 | 282 |
| Ja | 0,9 | 1,1 | 2,0 | 0,05 |
| Slagtesvin, Delvist spaltegulv (50-75 % fast gulv) | Nej | 1,1 | 3,7 | 4,8 | 0,05 | 0 | 100 | 82,0 | 85,2 |
| Ja | 0,7 | 1,2 | 1,9 | 0,05 |
| Søer, Drægtighedstalde, løs + individuel, delvis spalte | Nej | 2,4 | 1,6 | 4,0 | 0,05 | 40 | 100 | 81,4 | 128 |
| Ja | 1,1 | 1,1 | 2,1 | 0,05 |
| Søer, Farestalde, kassesti, delvis spalte | Nej | 2,3 | 2,7 | 5,0 | 0,05 | 0 | 100 | 81,1 | 79,0 |
| Ja | 1,1 | 1,1 | 2,1 | 0,05 |
| Smågrise, Toklimastald m. delvis spaltegulv | Nej | 1,9 | 2,7 | 4,7 | 0,04 | 0 | 100 | 73,6 | 173 |
| Ja | 1,1 | 1,0 | 2,0 | 0,04 |
| **Kvægstalde, vægtet gennemsnit** | Nej | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 0,05 | 0 | 100 | **72,6** | **530** |
| Ja | 0,1 | 0,8 | 0,9 | 0,05 |
| **Svinestalde, vægtet gennemsnit** | Nej | 2,0 | 2,9 | 5,0 | 0,05 | 6,9 | 100 | **81,0** | **1124** |
| Ja | 1,0 | 1,1 | 2,1 | 0,05 |

Køling + biogas

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dyre- og staldtype | Tek. Anvendt | CH4,  kg CH4 /ton | | | N2O, kg N2O/ton | For-træng-ning | Udbredelse,   % | | Reduktion  netto | |
|  |  | Stald | Lager | Total | Total | kg CO2/ton | 2022 | Poten-tiale | kg CO2e-/ton | kt CO2e/-stald-type |
| Slagtesvin, Drænet gulv + spalter (33/67) | Nej | 2,2 | 3,0 | 5,1 | 0,05 |  | 22 | 100 | 120 | 421 |
| Ja | 1,9 | 0,1 | 2,1 | 0,01 | 24,0 |
| Slagtesvin, Delvist spaltegulv(25-49 % fast gulv) | Nej | 1,7 | 3,3 | 5,0 | 0,05 |  | 22 | 100 | 126 | 337 |
| Ja | 1,6 | 0,1 | 1,7 | 0,01 | 25,2 |
| Slagtesvin, Delvist spaltegulv(50-75 % fast gulv) | Nej | 1,1 | 3,7 | 4,8 | 0,05 |  | 22 | 100 | 135 | 109 |
| Ja | 1,1 | 0,2 | 1,3 | 0,01 | 26,6 |
| Søer, Drægtighedstalde, løs + individuel, delvis spalte | Nej | 2,4 | 2,6 | 5,0 | 0,05 |  | 22 | 100 | 109 | 223 |
| Ja | 2,1 | 0,1 | 2,3 | 0,01 | 22,0 |
| Søer, Farestalde, kassesti,delvis spalte | Nej | 2,3 | 2,7 | 5,0 | 0,05 |  | 22 | 100 | 109 | 83,1 |
| Ja | 2,1 | 0,1 | 2,2 | 0,01 | 22,1 |
| Søer, Farestalde, kassesti, fuldspalte | Nej | 2,8 | 2,4 | 5,2 | 0,06 |  | 22 | 100 | 104 | 15,6 |
| Ja | 2,5 | 0,1 | 2,6 | 0,01 | 20,9 |
| Smågrise, Toklimastald m,delvis spaltegulv | Nej | 1,9 | 2,7 | 4,7 | 0,04 |  | 22 | 100 | 106 | 195,6 |
| Ja | 1,8 | 0,1 | 1,9 | 0,01 | 21,8 |
| Smågrise, Drænet gulv + spalter (50/50) | Nej | 3,1 | 2,0 | 5,0 | 0,04 |  | 22 | 100 | 88 | 36,3 |
| Ja | 2,7 | 0,1 | 2,9 | 0,01 | 18,7 |
| **Svinestalde, vægtet gennemsnit** | Nej | 2,0 | 2,9 | 5,0 | 0,05 |  | 22 | 100 | **117** | **1420** |
| Ja | 1,9 | 0,1 | 2,0 | 0,01 | 23,4 |